
#### M72初始化中加入模块重启

**加入目的：**当电钥匙反复上电时，M72有时启动不起来，根据TCPIP流程其他注意事项第2条，特加入该重启程序。



**程序实现：**

if(GSM\_SendCMD(PACKET\_CONFIG, AT\_OK,0, 20) == 1)

{

TCPIP\_BASIC\_Step = 2;

TCPIP\_BASIC\_CNT = 0;

}

else

{

TCPIP\_BASIC\_CNT++;

if(TCPIP\_BASIC\_CNT>30)

{

TCPIP\_BASIC\_CNT=0;

GSM\_NOM\_POW\_ON();//

TCPIP\_BASIC\_Step=0;

}

}

Delayms(500);